# インテル® ネットワーク・アダプターのインストール

## インテル® イーサネット・アダプターのインストール

### アダプターのインストール

1. コンピューターの電源を切り、電源コードをコンセントから抜きます。「ホットプラグ」インストールを行う場合は、最初にサーバーのマニュアルを参照してください。
2. コンピューターのカバーを外し、アダプターに該当するスロットからアダプター・スロットカバーを取り外します。アダプターのコネクターより長いスロットを使用しても問題はありませんが、コネクターより短いスロットには取り付けないでください。
3. アダプターをスロットにしっかりと差し込み、ブラケットを固定します。
4. コンピューターのカバーを取り付けます。電源コードをコンセントに差し込みます。

### メザニンカードのインストール

1. コンピューターの電源を切り、電源コードをコンセントから抜きます。
2. コンピューターのカバーを取り外します。
3. メザニンボードの PCIe* コネクターをマザーボード上のコネクターと 4 つのプラスチックのスタンドオフに揃えます。
4. アダプターがメザニンボード・コネクターに完全に挿入され 4 つのスタンドオフに嵌るまでアダプターを押します。
5. コンピューターのカバーを取り付けます。電源コードをコンセントに差し込みます。

## ネットワーク・ケーブルの接続

### 銅線アダプター：

10 Mbps ネットワークには、カテゴリー 3、4、5 ツイスト・ペア・イーサネット (TPE) ネットワーク・ケーブルを使用してください。
100 Mbps または 1000 Mbps ネットワークおよびあらゆるホーム・ネットワークには、カテゴリー 5 (4 ペア) ケーブルを使用してください。
10 Gbps ネットワークには、カテゴリー 6、カテゴリー 6a、またはカテゴリー 7 イーサネット・ケーブルを使用してください。

### SC コネクター付きのファイバーアダプター：

光ファイバーコネクターのカバーを外して保管します。1000Base-SX 二重通信方式 SC 光ファイバーコネクターをアダプターブラケットの TX/RX ポートに差し込みます。

### LC コネクター付きのファイバーアダプター：

光ファイバーコネクターのカバーを外して保管します。使用するアダプター用の正しいケーブルを使用して、LC コネクターをアダプターに差し込みます。長さの制限を含め、光ファイバーの仕様にケーブルが準拠する場合は、SC 等のほかのタイプのコネクターに変換ケーブルを使用することができます。

### SFP+ (Small Form-Factor Pluggable Plus) Optics：

モジュール製造元の指示に従ってモジュールをインストールしてケーブルを接続します。

### CX4 コネクター：

物理的なケーブルは、IEEE Std 802.3ak、Clause 54 の仕様に合っていなければなりません。必要なケーブルのコネクターは、IEC 61076-3-113 で定義されている MDI ラッチタイプのソケットです。

コンピューターを起動し、次のドライバー・インストール手順に従います。

## ドライバーのインストール

### Microsoft* Windows* オペレーティング・システム

| 注： ドライバーをインストールするには、オペレーティング・システムに対する管理者権限が必要です。 サポートされているオペレーティング・システムについては、アダプターガイドの「システム要件」のページを参照してください。

Windows* を起動すると、アダプターが新しいハードウェアとして検出されます。次の手順に従って、適切なドライバーをインストールします。

1. https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support.html から最新のドライバーパッケージをダウンロードしてください。
2. 新しいハードウェアの検出ウィザードが開始された場合は、[キャンセル] ボタンを押します。
3. ドライバーパッケージからインテル® ネットワーク・コネクションの autorun プログラムを開始します。
4. [ドライバーとソフトウェアのインストール] ボタンをクリックします。

### Linux*

このドライバーのバイナリー RPM* パッケージを構築するには、'rpmbuild -tb <filename.tar.gz>’ を実行します。<filename.tar.gz> をドライバー固有のファイル名で置き換えます。

| 注： ビルドが正しく機能するには、現在実行中のカーネルのバージョンとインストールされたカーネルソースの設定が一致する必要があります。カーネルを再コンパイルしたばかりの場合は、システムを再起動してください。 RPM 機能は Red Hat* でのみテストされています。

1. 任意のディレクトリーにベース ドライバーの tar ファイルを移動します。例えば、「/home/username/ixgbe」 または「/usr/local/src/ixgb」を使用します。
2. 次のコマンドを使用して、アーカイブを解凍します。<x.x.x> の部分にはドライブの tar ファイルのバージョン番号を入れます。

   > `tar zxf ixgbe-<x.x.x>.tar.gz`

3. ドライバーの src ディレクトリーに変更します。(<x.x.x> は、ドライバー tar のバージョン番号です。)

   > `cd ixgbe-<x.x.x>/src/`

4. ドライバーモジュールをコンパイルします。

   > `make install`

   バイナリーは次のようにインストールされます。

   > `/lib/modules/[カーネルバージョン]/kernel/drivers/net/ixgbe.o`

   上に示したのは、デフォルトのインストール場所です。使用している Linux* によっては、上のインストール場所が使用されない場合もあります。

5. モジュールをインストールします。

   > `modprobe ixgbe <パラメータ>=<値>`

6. 以下のように入力してインターフェイスに IP アドレスを割り当てます。(<x> はインターフェイス番号です。)

   > `ifconfig eth<x> <IP アドレス>`

7. インターフェイスが機能することを確認します。以下のように入力します。(<IP アドレス> はテストするインターフェイスと同一のサブネット上にある別のコンピューターの IP アドレスです。)

   > `ping <IP アドレス>`

### FreeBSD*

このドライバーは、FreeBSD* カーネル、バージョン 4.8 以降で使用するように作られています。

| 注：ドライバーモジュールをコンパイルするには、カーネルソースがインストールされていることが必要です。

以下の手順で、x.x.x はドライバーのバージョンを表示します。ドライバーのバージョンは tar ファイルの名前で確認できます。

1. 任意のディレクトリーにベース ドライバーの tar ファイルを移動します。例えば、/home/username/ixgb または /usr/local/src/ixgb を使用します。
2. アーカイブを解凍します。

   > `tar xfz ixgb-x.x.x.tar.gz`

   これによって、`ixgb-x.x.x` ディレクトリーが作成されます。

3. man ページをインストールします。

   > `cd ixgb-x.x.x
   > gzip -c ixgb.4 > /usr/share/man/man4/ixgb.4.gz`

4. ドライバーを実行中のシステムにロードするには、次の手順に従います。

   > `cd ixgb-x.x.x
   > make`

   または

   > `cd ixgb-x.x.x/src
   > make load`

5. インターフェイスの IP アドレスを割り当てるには、次のように入力します。

   > `ifconfig ixgb<インターフェイス番号><IP アドレス>`

6. インターフェイスが機能することを確認します。以下のように入力します。(<IP アドレス> はテストするインターフェイスと同一のサブネット上にある別のコンピューターの IP アドレスです。)

   > `ping <IP アドレス>`

7. システムの起動時にドライバーを自動的にロードするには、次のように入力します。

   > `cd ixgb-x.x.x/src
   > make load
   > cp if_ixgb.ko /modules`

   /boot/loader.conf を編集して、次の行を追加します。

   > `if_ixgb_load="YES"`

   または

   カーネルにドライバーをコンパイルします (アイテム 8 を参照)。/etc/rc.conf を変更して、適切な ifconfig_ixgb<interface_num> エントリーを作成します：

   > `ifconfig_ixgb<interface_num>="<ifconfig_settings>"`

   使用例：

   > `ifconfig_ixgb0="inet 192.168.10.1 netmask 255.255.255.0"`

8. ドライバーをカーネルにコンパイルするには、次のように入力します。

   > `cd ixgb-x.x.x/src
   > mkdir /usr/src/sys/dev/ixgb
   > cp if_ixgb* /usr/src/sys/dev/ixgb
   > cp ixgb* /usr/src/sys/dev/ixgb
   > cp Makefile.kernel /usr/src/sys/modules/ixgb/Makefile
   > `

   /usr/src/sys/conf/files.i386 ファイルを編集して、次の行を追加します。

   > `dev/ixgb/ixgb_hw.c optional ixgb
   > dev/ixgb/ixgb_ee.c optional ixgb
   > dev/ixgb/if_ixgb.c optional ixgb
   > `

   /usr/src/sys/conf/files.i386 ファイルに次の行がある場合は、それらの行を削除します。

   > `/dev/ixgb/if_ixgb_fx_hw.c optional ixgb
   > /dev/ixgb/if_ixgb_phy.c optional ixgb`

   /usr/src/sys/i386/conf でカーネル設定ファイル (すなわち GENERIC または MYKERNEL) を編集して、次の行があることを確認します：

   > `device ixgb`

   カーネルをコンパイルしてインストールします。カーネルの更新を有効にするには、システムを再起動する必要があります。

カーネルのコンパイルの詳細については、FreeBSD オペレーティング・システムのマニュアルを参照してください。

## 詳細情報

詳細については、インテルのサポート・ウェブサイト：https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support.html でアダプターのユーザーガイドを参照してください。

## インテル® PROSet のインストール (Windows* のみ)

インテル® PROSet は、ドライバーをインストールする際に使用されたプロセスと同じプロセスでインストールされます。インストール・ウィザードの [セットアップ・オプション] ダイアログでインテル® PROSet と アドバンスト・ネットワーク・サービスを選択してください。

*法務情報